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1. AMENAGEMENT EXTÉRIEURS
L’aménagement des extérieurs est exécuté selon les plans de l’architecte sauf si une modification est décidée par le maître de l’ouvrage. 
2. SECURITE 
2.1 Protection contre l’effraction
L’entrée de l’immeuble est équipée d’une porte, configurée pour empêcher le libre accès à l’immeuble. Tous les systèmes d’accès et de signalisation privilégient la sécurité de l’ensemble.
Un vidéophone est relié individuellement à chaque appartement. Celui-ci permet de débloquer la porte d’entrée à distance et de visionner le ou les visiteurs.
Les portes d’entrée des appartements sont munies d’une serrure à penne avec cylindre de sécurité, verrouillant la porte en 3 points sur sa hauteur. 
Les portes d’entrées sont équipées d’un espion, permettant d’identifier un visiteur.
2.2 Protection contre l’incendie
Le bâtiment est érigé conformément aux lois en vigueur au moment de la délivrance du permis d’urbanisme. Il répond aux exigences des services de prévention d’incendie de la ville d’Andenne. 

3. STRUCTURE 
3.1 Éléments de structure 
La structure est réalisée en partie en béton armé. Les parois portantes sont réalisées en maçonnerie de béton.
3.2 Terrassements et Fondations 
Les déblais mécaniques pour l’assiette du bâtiment et les rigoles fondations. 
Les fondations sont réalisées suivant les plans de l’ingénieur. La fondation de type « radier » est réalisée afin d’assurer la stabilité du batîment.
Pose de câble en cuivre (mise à la terre) sous les fondations et/ou dans les vides-ventilés.
Des parois berlinoises ont également été prévues afin de retenir les terres contre les murs du bâtiment. 




3.3 Égouts 
Le réseau d’égouttage est relié aux canalisations publiques conformément aux prescriptions et règlements en vigueur.
Le réseau enterré est sous le bâtiment. Chaque bloc détient son réseau d’égouttage indépendant.
Les eaux usées seront renvoyées à l’aide de système de pompes renvoyant celles-ci vers les égoûts de la ville. 
Des citernes de rétention d’eau de pluie et/ou un bassin d’orange sonts prévus afin de diminuer le flux des eaux en cas de fortes pluies (à déterminer). 
Des gaines de tirage pour le passage des alimentations en eau, électricité, téléphone, télédistribution sont prévues jusqu’à la limite de propriété. 
3.4 Parkings, Accès
Les accès communs vers le bâtiment ainsi qu’une partie des places de parkings individuelles sont en KLINKERS et/ou en dalle béton gazon.  (à valider par le MO tout en sachant qu’il peut y avoir des modifications en cours de chantier).
Toutes les parties au niveau du parking peuvent subir le passage d’équipements ou de conduits communs ou privatifs suivant les impératifs techniques du projet et la configuration des lieux. 
4. GROS OEUVRE 
4.1 Maçonnerie
a) Maçonnerie en élévations :
Maçonnerie de fondation en bloc de béton lourd normalisés, du type à alvéoles en 390x340x190 ou 390x290x190 ou 390x190x190 mm selon l’étude de l’ingénieur et  à appareiller au mortier de ciment PN 300kgs/M3 de sable rude. 
Maçonnerie d’élévation en bloc de béton léger normalisés, isolant, fabriqué à base d’argile cuite expansée (« ARGEX »), de dimensions modulaires 390x190x190 ou 390x140x190 mm, à appareiller au mortier de ciment PN 350kgs/M3 de sable rude.
b) Les éléments de structures :
Les linteaux et colonnes sont réalisés en béton armé ou en poutrelles métalliques, calculée par le bureau d’études. 
Tous les hourdis sont de type rugueux à plafonner. Ils sont calculés pour une surcharge de 350kg/m2, conformément aux normes belges.
4.2 Les escaliers 
Ils seront préfabriqués en béton. 
4.3 Les murs ou cloisons intérieures 
Les murs intérieurs porteurs et non porteurs sont en bloc de béton de 14cm ou 19cm d’épaisseur ou en blocs de type « ARGEX » de 9cm.
Nous n’utilisons pas de blocs de plâtres pour les murs intérieurs sauf à l’intérieur des trémies. 
4.4 Gaines 
Les gaines techniques comprennent notamment les conduites d’alimentation et d’évacuation en eau et électricité. Elles sont cloisonnées et elles pourront accueillir également toutes canalisations desservant les surfaces sus ou sous-jacentes. 
4.5 Isolation acoustique 
Les revêtements de sol sont isolés avec un remplissage de bluebead (projection de billes), de panneaux acoustiques INSULPANO de 35mm de chez INSULCO et d’une chape flottante.
Une bande périphérique acoustique LFOAM19 de chez INSULCO est installée dans les appartements.
Entre les appartements et les communs, les murs de séparation sont doublés (Double bloc de 14cm de type « ARGEX »). De plus, se trouve une isolation en laine de 4cm entre les doubles murs.
Nous isolons également acoustiquement les gaines techniques entre les étages. 
4.6 Isolation thermique 
Épaisseurs d’isolation et leurs détails de mise en œuvre seront déterminés de façon à répondre aux normes sur base de l’étude finale du responsable PEB. 
Le PEB sera équivalent à un PEB A minimum.
Murs extérieurs (uniquement pour les murs en crépi): Panneaux d’isolation thermique EPS d’environ 16 cm d’épaisseur, posée dans le creux entre l’enduit et le mur porteur (avec rupture de pont thermique en blocs cellulaires au droit des terrasses et en pied de murs porteurs au rez-de-chaussée). L’enduit extérieur sur l’isolation a une épaisseur 15mm.
4.7 Façades 
Suivant le projet de l’architecte, une partie des murs en façades sont revêtus d’un crépi. 
· 		-  D’enduit de teinte beige et blanc sur isolant (type STO ou équivalent)   
Le choix du type et couleur (RAL) de ces revêtements restent à définir tout en satisfaisant les prescriptions urbanistiques du permis d’urbanisme. 
Nos facades en crépi sont enduis avec un lothusan (protection permettant une durabilité optimale)

Par ailleurs, on retrouve un revêtement en bardage bois à certains endroits sur les façades (type à déterminer par MO).
Également, un revêtement en brique est prévu de ton rouge en facade à rue à certains endroits (type à déterminer par MO).

·   4 .8 Menuiseries extérieures
Châssis de portes et de fenêtres sont en PVC de teinte gris anthracite double vitrage à haut pouvoir isolant. Coefficient thermique pour les châssis et portes global maximum de 1,30W/ m2K. 

Les vitrages des appartements ont une valeur Ug de 1,0 W/m2K. Les faces intérieures des châssis
sont de teinte blanc. 

La porte extérieure du sas d’entrée commune est vitrée et est équipée d’une gâche électrique raccordée au système de parlophone.

·   4.9 Terrasses et balcons 
Certains balcons sont prévus pour être indépendant au bâtiment.  Ceux-ci seront en béton architectonique ou équivalent. 
La face intérieure des balcons sera talochée finement, et équipée d’une goutte d’eau. 
La face supérieure est lisse de décoffrage et d’une rigole pour l’écoulement des eaux. 
La teinte du béton est gris clair, il n’y a aucune garantie sur la couleur exacte et sur les différences en terme de nuances tant sur la face supérieure, que la face inférieure du balcon.
Aucun revêtement n’est prévu sur les balcons. 

Pour les appartements ayant des terrasses dans le bloc B (L1, L2, L3, L4,L12) et dans le bloc A (L1, L2, L3), elles seront prévues avec des carrelages 60x60cm avec une épaisseur de 2cm.

·  4.10 Balustrades  
Suivant les plans détaillés de l’architecte, les balustrades des balcons sont exécutées en
conformité avec toutes les réglementations applicables.
Les gardes corps des escaliers de secours communs seront en acier thermolaqué ou en aluminium ou équivalent.

     4.11 Toitures 
Les toitures plates sont de type menbanes PVC avec toitures « végétales » sauf aux endroits ou il y a des panneaux solaires et/ou éventuellement des pompes à chaleurs. 
Les tuyaux de descentes seront en zinc noir.


5. MENUISERIES INTERIEURES 
5.1 Portes d’entrée des appartements 
Les bloc portes sont en mélaminé à définir par le MO (porte à peindre), verouillant la porte en 3 points, d’une largeur de passage libre d’au moins 90 cm, équipées de quincaillerie adéquates en métal, de résistance au feu RF 30.
5.2 Portes intérieures 
Les blocs portes sont en mélaminé et en finitions à peindre (tubulaires). Elles sont posées avec les chambranles et encadrements à peindre. Les feuilles de portes intérieures ont une largeur minimum de 73 cm pour la plupart des locaux. Elles sont munies de quincaillerie en métal. 
5.3 Portes rangements et communs
Les bloc portes sont en mélaminé à peindre (tubulaires), d’une largeur de passage libre d’au moins 73 cm, équipées de quincaillerie adéquates en métal. 
Les portes des rangements sont munies d’une serrure à penne avec cylindre de sécurité, verrouillant la porte en 1 point sur sa hauteur et d’un ferme-porte pour les portes des communs.
6. PARACHEVEMENTS
 6.1 Remarque générale
 Le présent chapitre décrit le choix des finitions « de base » ; c’est-à-dire celles qui sont comprises dans le prix de vente des appartements et de la gamme confort. La fourniture et la pose normale de toutes les finitions décrites sont comprises. En fonction de l’état d’avancement du chantier et avant la signature de l’acte de vente, tout acquéreur peut modifier ce choix à son gré, faisant de la sorte un choix « hors base » en choissisant une autre gamme (supérieure ou premium avec accès à un panel d’options possibles). Toute modification du choix de base entraîne un surcoût à charge de l’acquéreur et une modification du présent cahier de charges. Tous les choix « hors base » ne figure pas dans ce cahier de charges « général », cela comprend également tous les choix de la gamme supérieure et de la gamme premium. Tout choix « hors base » qui devrait être effectué au-delà de la date de réception provisoire par manque de temps dans notre planning ne pourra nous être imputable pour la date de livraison initialement prévue car ces choix ne sont pas prévu dans ce cahier de charges et ne sont pas pris en compte par Accès Habitat SRL.

Tous les surcoûts éventuels seront soumis pour accord préalable à l’acquéreur. Aucun travail « hors base » ne sera engagé sans l’accord écrit du demandeur sur les surcoûts qui en découlent. Le promoteur se réserve le droit de refuser toute demande de travaux « hors base » et ce, à tout stade d’avancement du chantier. 
Tous les revêtements de sol et muraux sont exécutés sous réserve des éventuelles nuances de tons et des variations de dimensions par rapport aux échantillons présentés et aux caractéristiques de référence et ce dans la limite des tolérances généralement admises par les fabricants et les fournisseurs. 
6.2 Chapes 
Les chapes des appartements, des halls des étages et des locaux techniques en toiture sont flottantes. Elles sont posées sur des matériaux assurant une isolation thermique et/ou acoustique. 
6.3 Appartements : Revêtements de sols 
Les revêtements de sol sont en carrelage imitation bois 120cmx20cm dans tout l’appartement. 
Valeur du carrelage 70 EUR/m2 (carrelage imitation bois) (valeur placée est de 70 EUR + 44 EUR = 114 EUR (HTVA). 
Dans la salle de bain, les faïences au mur sont en Calacata Statuario mat d’une valeur d’achat de 70 EUR/m2. La valeur placée est de 50 EUR + 70 EUR = 120 EUR (HTVA). 

6.4 Appartements : revêtements des murs et des plafonds 
6.4.1 : Les murs et plafonds
Les plafonds sont  « plafonnés » avec un  produit de type « KNAUF MP75 » ou équivalent.
Certains murs sont « plafonnés »  avec un produit de type « KNAUF MP75 » ou équivalent.

Toutefois, en raison des interventions successives des différents corps de métier durant le chantier, des marques, griffes, traces ou salissures peuvent apparaître. 
Ces altérations sont inhérentes au processus de construction et ne pourront, en aucun cas, faire l’objet de remarques, réserves ou demandes de remise en état lors de la réception provisoire de l’appartement.

6.4.2 : Les faux plafonds
Les faux plafonds sont « enduits » d’un enduit mince ou équivalent.

6.4.3 : Peinture 
Les travaux de peintures ne sont pas prévus dans les appartements y compris le caisson du WC. 
Nous mettons une réserve sur le temps de sèchage des murs, à savoir, qu’il faut attendre 12 mois après la livraison avant de peindre son appartement pour un résultat optimal et éviter les fissures apparentes, tâches de rouilles et/ou légères tâches d’humidités sur les murs et/ou plafonds.

6.5 Les communs – parachèvements 
Halls communs et paliers 
Le parachèvement du hall commun donnant accès à une cursive distribuant les appartements est réalisé selon les plans de détails de l’architecte. Les murs, plafonds et portes sont parachevés et entièrement finis. Le sol est revêtu de carrelage, à choisir par le Maître d’ouvrage. 
Les cages d’escaliers de secours seront enduit d’un primer uniquement.
Les entrées sont équipées d’un poste central de vidéophonie, de sonnettes et de boîtes aux lettres. 
Les communs sont équipés d’un ascenseur KONE avec des finitions de haut standing. 
Dans les cages d’escalier et parties communes, certaines finitions peuvent présenter un aspect brut ou des irrégularités légères (telles que traces de coffrage, légères coulées de béton, nuances de teinte ou défauts d’aspect mineurs).
Ces caractéristiques sont inhérentes aux techniques de mise en œuvre du béton et au choix de finitions structurelles, et ne pourront être considérées comme des défauts ni faire l’objet de remarques ou réserves lors des réceptions.
Les garde-corps sont réalisés suivant le détail de l’architecte. Les cages d’escaliers sont équipées d’éclairages ainsi que de panneaux signalétiques, conformément à la règlementation en vigueur.  
Les halls communs et paliers seront peints suivant un RAL à définir par le maître de l’Ouvrage.

7. CHAUFFAGE ET PRODUCTION EAU CHAUDE 
7.1 Généralités 
Toutes les installations sont conformes aux normes et aux codes de bonnes pratiques pour ce type d’ensemble. 
7.2 Production de chaleur 
7.2.1 L’installation est prévue par chaudières gaz et du chauffage par sol. Le réglage de la température est réguler par un thermostat d’ambiance. 
L’emplacement des appareils aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur est à définir lors de l’exécution des plans techniques et est sujet à toute modification de la part du MO. 
7.3 Ventilation 
Le renouvellement d’air hygiénique des locaux (wc, chambres, sdb, buanderie, cuisine et salon) se fera par le biais d’une ventilation simple flux C+ (à déterminer par le bureau TS).
7.4 Alimentation d’eau froide 
L’alimentation d’eau froide depuis les compteurs de la régie jusqu’aux appartements, se fait via des tuyauteries conforme aux règlements en vigueur ainsi que d’autres équipements dans les locaux communs.  Chaque appartement possède son propre circuit en alimentation d’eau.
7.5 Comptage des consommables et énergies 
À chaque appartement correspond un compteur individuel pour l’électricité (régie) et l’eau  (régie) ainsi que pour le gaz. Les compteurs gaz, d’eau et d’électricité appartenant aux sociétés distributrices se situent dans les locaux techniques des communs.  
8. EQUIPEMENT SANITAIRE 
8.1 Installation sanitaire 
Toutes les arrivées aux appareils sanitaires sont équipées de robinet d’arrêt local permettant de les isoler individuellement (Exception faite des receveurs de douche).  Les tuyauteries d’évacuations des appareils ainsi que les colonnes de décharge et de chute sont réalisées conformément aux plans d’éxécutions des TS.
8.2 Appareils sanitaires WC 
La localisation et le nombre d’appareils sont indiqués sur le plan de l’appartement à titre indicatif et non définitif. C’est le plan d’exécution des TS qui vaut pour validation. 
Tous nos sanitaires proviennent de chez VAN MARCKE. 
Le wc séparé contient : 
· -  Un wc suspendu de la marque « TECE» ou équivalent.
	-  Un lave main de la marque « GEBERIT » blanc ou équivalent avec un robinet de la marque « GO VAN MARCKE » ou équivalent. 
La salle de bain contient :
	- Meuble double vasque ou simple vasque  « SANIJURA » couleur noir/anthracite; ensemble complet avec deux tiroirs » ou équivalent (121(L)x60(H)x46(P)cm). Le choix de la dimension du meuble est déterminé par rapport à l’espace disponible dans chaque salle de bain par le MO.
	- Miroir avec éclairage »SANIJURA » de 120cm x 65cm (hauteur)
	- Mitigeurs (2) de la marque « IDEAL » avec une teinte chrome ou équivalent.
	- Receveur de douche blanc acrylique de la marque « VAN MARCKE» (1600x900mm) ou équivalent. 
	- Mitigeur de douche de la marque « IDEAL » ou équivalent.
	- Paroi douche fixe en verre transparent de la marque « VAN MARCKE » en 120cm.
Plus précisément, pour chaque appartement, voir les plans signés ou les bons de commande émis par notre sous-traitant EXP-AIR et/ou notre partenaire VAN-MARCKE.

9. ELECTRICITE 
9.1 Réseau de terre et de protection
La prise de terre est constituée d’une boucle de terre située à fond de fouille. A l’intérieur du bâtiment, un réseau de câbles en cuivre isolé assure les liaisons équipotentielles suivantes : Liaisons primaires entre la borne principale de terre et les canalisations principales d’eau et de chauffage, ainsi que des coffrets et équipements électriques + éléments métalliques fixes faisant partie de la structure.  
9.1.2 Panneaux photovoltaïques
Les appartements sont équipés de panneaux photovoltaïques de 400W, nombre à définir par le responsable PEB (entre 1 panneau et 4 panneaux en fonction des appartements).
9.2 Équipements électrique des appartements 
Les compteurs individuels bi-horaires sont placés dans le local technique des communs. Chaque appartement dispose de son compteur de distribution avec protections. Le câblage s’effectue en chape sous tube ou par encastrement dans les parois ou par les gaines techniques. Les interrupteurs et prises de contact sont de teinte blanche ou blanc cassé. Le tableau divisionnaire de chaque appartement comprend : 
· 		-  Des disjoncteurs automatiques et interrupteurs différentiels.  
· 		-  Un réseau d’électricité protégé par un différentiel général.
· 		-  Des prises équipées d’une terre avant la mise en service.
L’installation électrique de chaque appartement est réceptionnée par un organisme agréé.  
9.3 Description de l’installation électrique
Les installations électriques sont encastrées dans les appartements et les halls communs, à l’exception des buanderies. Toutes les autres installations sont réalisées « en apparent ».  Le descriptif suivant des installations est donné à titre indicatif et est sujet à modifications par le Maître d’ouvrage ;

9.3.1 Cuisine 
Un point lumineux 
Deux doubles prises à hauteur du plan de travail 
Deux alimentations pour prises hotte et frigo 
Une alimentation  pour la prise lave-vaisselle
Une alimentation  pour la plaque de cuisson. 
Une alimentation pour le four.

9.3.2 Salle de séjour 
Deux points lumineux avec deux commandes
Une prise RJ45 simple
Un thermostat installé « en apparent » ou portatif
Deux simples prises
Une double prise
Un détecteur de fumée sur pile

9.3.3 Hall d’entrée/Hall de nuit
Deux points lumineux avec deux commandes
Une simple prise
Un détecteur de fumée sur pile

9.3.4  Wc
Un point lumineux avec une commande
9.3.5. Chambres et dressings
Chambre 1 :
Un point lumineux avec une commande
Trois doubles prises
Une prise TV

Chambre 2 :
Un point lumineux avec une commande
Trois doubles prises



9.3.6 Salle de bain
Un point lumineux avec une commande
Une alimentation pour point lumineux au-dessus du miroir 
Une double prise 
Une prise simple

9.3.7 Buanderie 
Un point lumineux avec une commande
Une double prise pour PROXIMUS
Une prise simple pour l’appareil de la ventilation
Deux prises simples pour séchoir + machine à laver
Un tableau divisionnaire installé « en apparent »
Alimentation pour les panneaux photovoltaïques

9.3.8. Balcons ou Terrasse
Deux points lumineux avec une commande 
Une prise extérieure par balcon/terrasse

9.3.9 Box de rangements et/ou caves
Un point lumineux avec une commande
Une prise simple

Plus précisément, pour chaque appartement, voir le plan électrique validé par le client dans le DIU. 

9.4 Équipements électrique des parties communes 
9.4.1. Hall d’entrée et des coursives 
Luminaires commandés par détecteur ou minuterie ou autre système (au choix du MO).
Le mobilier fixe pour boîtes aux lettres ainsi que les équipements de vidéophone sont réalisés selon les indications du Maitre de l’ouvrage.
Un éclairage de sécurité est prévu selon la règlementation en vigueur.
Des prises simples (nombre à définir par le Maître de l’Ouvrage)

9.4.2 Vidéophone 
Les vidéophones sont installés à l’intérieur dans le hall des communs de chaque entrée commune. Dans chaque appartement, le poste individuel permet de répondre à la personne ayant appelé depuis l’extérieur. La simple pression d’un bouton permet l’ouverture à distance de la porte d’entrée. 

9.4.3 Autres locaux communs
L’éclairage des locaux techniques sont prévus.  
Les éclairages extérieurs de l’immeuble s’activent par détection de mouvements ou de minuteries ou d’un autre système utilisé, à définir par le MO.
La consommation électrique des parties communes pour les 16 appartements est mesurée par un compteur commun bi- horaire placé dans le local technique des communs au rez-de-chaussée. Attention que chaque bloc aura un compteur électrique et eau indépendant. De plus, seront reliés au compteur commun de chaque bloc des panneaux photovoltaiques (nombre à définir par MO).


9.5 Raccordements téléphonie et télédistribution
Nous avons un partenariat avec Proximus qui offre le roll-out gratuitement (sous-réserve que Proximus continue ce partenariat après la réception provisoire des appartements). C’est à dire : 
L’aménagement du réseau Proximus sur le domaine public
Le prépavage sur le domaine privé
Le câblage extérieur jusqu’au local technique des immeubles. 
La pose d’un rack de 19 pouces dans le local technique uniquement si leur étude indique que nous aurons la fibre optique ; pas nécessaire pour le réseau cuivre.
La pose du point de raccordement dans chaque logement 

Pour les nouveaux propriétaires, Proximus offre au Premier Occupant Résidentiel :
L’activation gratuite
L’installation gratuite (Valeur de 59 EUR)
Les 6 premiers mois d’abonnement gratuits du Pack Familus M (Valeur de 402 EUR) tel que décrit sur https://admit.belgacom.be/webshop/fr/personal/zwp/webshop/soppingcart.html#/sc.cart 

10 EQUIPEMENTS 
10.1 Cuisine 
Un budget de cuisine est compris dans le cahier des charges pour une valeur de  6049€ hors remise, hors TVA et placée. Le prix, remise déduite et placée, est de 4500€/HTVA.
La cuisine est une cuisine haut de gamme de chez EGGO.

Électroménagers et éléments compris dans la cuisine :
· Four  SAMSUNG NV68A1170BS/EF (four multifonctions à chaleur tournante, encastrable, nettoyage pyrolyse-vapeur, couleur acier inoxydable, volume 68 litres) ou equivalent ;
· Frigo/congélateur combi SMEG C4172E  (177cm, encastrable, fixation par glissières) ou équivalent ;
· Lave-vaisselle SMEG ST4512IN (intégrable, 45cm, 5 programmes) ou équivalent ;
· Table de cuisson SMEG SE264TD2 (table de cuisson à induction, 60cm, 4 zones, intégrable) ou équivalent ;
· Hotte Electrolux LFC319X (hotte murale à recyclage, débit 420m3/h, finition inox) ou équivalent ;
· Range couvert Trend ; 
· Fond de protection anti-humidité.

Sanitaires  compris dans la cuisine :
· Mitigeur GESSI, mitigeur avec poignée à levier haute-pression DELA, chromé ou équivalent ;
· Évier à encastrer RODI, modèle OKIO line 85 deeps, inox ou équivalent.

Plus précisément, pour chaque appartement, voir les plans signés ou les bons de commande émis par notre sous-traitant cuisiniste.

10.2 Buanderie
Les buanderies sont équipées d’un système de ventilation simple flux, de la chaudière gaz, du tableau électrique, des installations proximus, d’une arrivée d’électricité et d’eau ainsi qu’une évacuation des eaux usées pour une machine à laver. 

11. SUPPLÉMENTS 
Des frais de 25% de coordination chantier s’appliqueront au montant de chaque supplément. Ces frais de coordination chantier seront payables à l’acte authentique.
Toute modification est automatiquement calculée via notre configurateur personnalisable et/ou vous recevrez le détail de votre configuration avec l’intégralité des suppléments à prévoir, en fonction de la gamme choisie et des options sélectionnées.
Toute modification de plan électrique sera facturée pour un montant de 500€/HTVA.
Toute modification de plan sanitaire sera facturée pour un montant de 500€/HTVA.
Toute modification de plan cuisine sera facturée pour un montant de 250€/HTVA.
Toute demande de supplément, d’option ou de commande personnalisée en dehors des prestations prévues dans le cahier des charges « général » doit faire l’objet d’une validation écrite préalable par le promoteur, tant sur le plan technique qu’organisationnel.
Une fois la demande validée, le supplément sera directement facturé au client par le sous-traitant ou fournisseur concerné, après confirmation formelle de la commande par le client et accord définitif du promoteur.

12. LIVRAISON DE L’APPARTEMENT 
L’appartement est livré propre et libre de tous déchets ou restes de matériaux. Par propre, le promoteur entend qu’il s’agit d’un nettoyage industriel de fin de chantier et non d’un nettoyage ménager. 
Nous fournissons dans le DIU ; les documents de garanties, les modes d’emploi, les fiches techniques et les clés. 
Le maître de l’Ouvrage s’engage à livrer l’appartement habitable aux environs du 01 mars 2027. Ce délai est fourni à titre indicatif, étant entendu qu’il pourrait être prolongé pour des circonstances météorologiques, de pandémies ou d’autres cas de forces majeures. Le maître de l’Ouvrage s’engage à tenir informé le candidat-acquéreur de l’avancement des travaux. 
13. CLAUSES GENERALES 
Le présent cahier de charges complète les indications des plans de l’architecte. Les surfaces sont données à titre indicatif. 
Sont à charge de l’acquéreur :
Les impôts et taxes émis/es ou à émettre par la Commune, la Région, la Province, l’État ou tout autre organisme public sur les constructions à partir de la passation de l’acte authentique ainsi que tous les frais consécutifs aux éventuelles modifications des documents tels que plans, cahier des charges, acte de base .... (sans que cette énumération soit limitative) rendus nécessaires par les impositions de l’acquéreur. 
Tous les frais consécutifs aux nouvelles impositions, non encore en vigueur au moment de la signature du compromis 
Les primes d’assurances sont payables à l’acte authentique de vente. 
Tous les prix mentionnés ci-avant sont en euro et hors TVA 
Ne sont pas inclus dans le prix : les appareils d’éclairages (lustres, appliques, spots ...), les frais d’ouverture des compteurs définitifs d’eau, d’électricité, de gaz et des prises de téléphone et de TV distribution ainsi que les abonnements y afférents, le mobilier fixe ou mobile et les placards même s’ils figurent sur les plans.
Si l’acquéreur exécute lui-même ou donne l’ordre avant la réception provisoire, à toute entreprise d’exécuter des travaux ou emménage des appareils ou meubles quelconques sans l’accord écrit du promoteur, ceci sera considéré comme occupation des lieux et aura valeur de réception provisoire. Cette réception sera tacite et sans remarques. En aucun cas il sera fait droit aux dommages constatés aux menuiseries, appareils sanitaires, plafonnage, vitrerie, accessoires, revêtements de sol….suite à l’emménagement par le propriétaire ou un tiers le représentant. 
La réception provisoire emporte l’agrément de l’acquéreur sur les travaux qui lui sont délivrés et exclut tout recours de sa part pour les vices apparents. 
Au niveau des emplacements de parkings supplémentaires, des emplacements seront disponibles à la vente suivant la formule du « premier arrivé, premier servi ».
Les visuels 3D et le configurateur personnalisable du projet sont indicatifs et non contractuels.La responsabilité décennale des entrepreneurs et de l’architecte, prévue aux articles 1792 et 2270 du Code Civil, prendra cours le lendemain de la réception provisoire pour chaque corps d’état. 
Sont inclus dans le prix : 
Les honoraires de l’architecte, de l’ingénieur, responsable PEB et coordinateur de sécurité.
Les frais de consommation d’eau, et d’électricité jusqu’à la réception provisoire.
Les taxes afférentes au chantier (personnel employé, palissades, etc...).
Le nettoyage de chantier en vue de la réception provisoire.

L’acquéreur paiera et supportera les frais complémentaires suivants :
Les frais, droits, honoraires à l’acte authentique de vente et les frais d’acte de base.
La taxe sur la valeur ajoutée due sur la construction et la quote-part du terrain.
Quote-part dans les frais d’acte de base et de géomètre. Montant forfaitaire pour les frais d’acte de base et de géomètre sont de 1100€/TVAC.
Les frais de raccordement et d’installation à l’égout public, l’eau et l’électricité. Les frais de raccordements, de pose, de location ou d’achat des différents compteurs d’eau, gaz et électricité.  Montant forfaitaire pour les frais de raccordements sont de 9000€/HTVA.
L’achat d’une cave est obligatoire et n’est pas inclus dans le prix de vente. Le montant de chaque cave est déterminé selon le listing prix des caves. Ce document est disponible auprès du responsable des ventes. 
L’achat d’un emplacement de parking est obligatoire et ceux-ci sont vendus 10 000€/HTVA.
Les emplacements sont déterminés selon le plan des parkings. Ce document est disponible à la demande au responsable des ventes. 
Droits et honoraires d’un éventuel crédit hypothécaire ; calculable à la première demande. 
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